**福建省邮电学校清洗空调项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备 规格 | 数量 | 空调清洗质量、安全要求 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 1.5匹空调 | 570台（数量按实结算） | 1.空调内外挂机清洗要求：室内机必须拆下过滤网用水枪清洗干净，室内整机必须套上专用空调清洗套，用水枪彻底清洗机身，特别是鱼鳞片部位以及风叶部位。清洗完后必须用正规合格的空调清洗剂铺满出风口鱼鳞片进行彻底的消毒、去味、除霉、除尘。外机需统一用水枪清洗散热鱼鳞片及机身。2.空调在清洗过程中，清洗人员必须合理的利用这段时间来开机检修运行至少10分钟。并在此段时间根据空调的工作运行情况来判定空调是否正常工作。对于任何有工作异常需要维修的空调必须记录在册，通知学校相关人员确认，有关维修问题另行协商。3.空调清洗后，要保持室内地板的卫生干净。4.空调在清洗保养期间发生的安全等伤亡事故，由中标人自行负责，询价人不承担任何责任。5.空调清洗完毕由使用科室签字确认。 |  |  |
| 2 | 2P-5P匹空调 | 144台（数量按实结算） |  |  |
| 3 | 合计 | 714台 |  |  |  |

备注：1）**本项目最高控制价为人民币44280元，报价超过控制价的无效。**

2）报价报价，包含清洗、维修、装卸、搬运、整理、卫生、税金等一切费用。

3）供货要求：签订合同第二天算起，在30个日历天清洗调试完毕，交付询价人。

4）按上表制作报价文件，需写清单价，项目合计金额、总合计报价。如与询价文件不符，需在技术规格和商务偏离表注明差异。

 报价供应商（公章）

年 月 日